附件

农村公路养护管理检查考核评分表

受检单位: 路线名称及路线编号:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | | 检查内容 | | 考评分及说 明 |
| 养护制 度及机 构建设 (10分) | 制度建设  (5分) | 1.制定养护管理办法并落实(1分)；2.年初制定养护计划(1分)；3.将“好路率”作为养护质量的具体评定指标(2分)；3.已建立相应桥梁管理台帐，且有巡查记录(1分)。 | |  |
| 机构建设  (5分) | 1.护路员、路(协)管员相对固定并进行公示(2分)；2.办公场所相对固定(1 分)；3.正式挂牌，已划分养护责任区(2分)。 | |  |
| 日 常  养 护  (40分) | 路面养护 (15分) | 1.及时清除污泥、积水、杂物、保持路面整洁干燥(5分)；2.及时清除积雪、积砂，保持行车畅通，路面无积水(5分)；3.及时清理路面堆积物,保证道路安全畅通(5分)。 | |  |
| 路基养护 (15分) | 1.路基:保持断面尺寸不小于设计值,且路基范围内无杂物、垃圾(3分)；2.路肩:横坡适度、边缘顺直,表面平整、 清洁无杂物(3分)；3.边坡:稳定、坡度、适度、平顺无冲沟(3分)；4.边沟、截水沟等排水构造物纵坡适度、水流畅通、泄水孔无堵塞(3分)；5.小修范围内缺口、零星塌方、小型泥石流、碎落及时处理(3 分 ） 。 | |  |
| 桥涵养护 (8分) | 1.桥面、伸缩缝支座完好，伸缩缝内、支座周围无杂物(2分)；2.保持桥面排水良好，栏杆、扶手等构件无松动等现象(2 分)；3.桥涵排水畅通,无淤塞、纵坡适度(2分)；4.桥涵附属设施的维护完好(2分)。 |  | | |
| 沿线设施 (2分) | 1.沿线设施清洁、无杂物(1分)；2对交通安全设施、标志、标线定期保养和清洁(1分)。 |  | | |
| 养护  工程  质量  (20分) | 路面  (8分) | 沥青路面:及时处置龟裂、网裂、松散、坑槽、沉陷、车辙、拥包、啃边等严重病害,修补质量满足要求(8分)。 |  | | |
| 路基  (5分) | 1.及时处置路基翻浆,对塌方、泥石流、滑坡、沉陷等较大病害及时治理、修复(3分)；2.按时限要求对排水设施的损坏进行维修,修复质量满足要求(2分)。 |  | | |
| 桥涵  (5分) | 按时限要求对支座、伸缩缝、栏杆、防抛网、翼墙、锥坡、挡墙、导流坝等构造物损坏进行维修(5分)。 |  | | |
| 沿线建设  (2分) | 1.沿线设施的定期粉刷(1分)；2.对损坏的交通安全设施、及时修理和更换,且修补质量满足要求(1分)。 |  | | |
| 路政  管理  (10分) | 路产  路权  维护  (10分) | 1.公路范围内无非公路标志、违章建筑、乱堆乱放、乱设摊点现象(2分)；2.打场晒粮、违章占路现象(2分)；3.超限运输得到有效遏制(2分)；4.无损坏、移动、涂改公路附属设施现象(2分)；5.依法及时查处其他各类路政案件，保障公路的安全、畅通(2分)。 |  | | |
| 安全  生产  管理  (20分) | 安全生产制度建设  (13分) | 1.成立安全生产组织机构、责任主体(1 分)；2.建立安全生产台账和安全管理制度、仓库管理制度(2分)；3.制定公路突发事件、水毁(自然灾害)、森林防火等相关应急预案(2分)；4.组织开展安全生产大检查、专项检查工作方案;制定特 别防护期和重大节假日节前的安全工作方案(3分)，每少一次扣1.5分；5.制定信息管理制度,及时上报公路有关信息(3 分)；对发生的突发事件未按规定时限报告或瞒报谎报的;因生产安全事故应急救援或事故调查引发不良事件的每次扣2分(2分)。 |  | | |
|  | 安全  生产  工作  (7分) | 1.不定期召开安全生产会议,定期召开安全生产工作会议分析和研判安全生产形势,每季度不少于1次(2分),每少1次扣1分；2.与作业人员签订安全生产责任书(2分)。每少1人扣1分；3.开展年度“安全生产月”主题活(1分);4.按《道路养护作业规程》进行养护作业(2分）。现场发现违章作业一次每次扣1分。 |  | | |

检查组签字: 检查日期: